**白云机场API调用说明**

服务器默认IP：192.168.1.40

API地址：192.168.1.40:8000

API参数文档：192.168.1.40:8000/doc

服务器用户名/密码：security/security

**具体业务对应的API**

| 序号 | 业务名称 | 接口名称 | 协议方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 静态图片1：1对比 | /compare | POST |  |
| **2** | 人像库入库 | /g/{group}/ | POST |  |
| **3** | 1:N动态比对  (人脸动态识别) | /video | WebSocket |  |
| **4** | 人像库删除 | /g/{group}/ | DEL | 删除某个人像库 |
| **5** | 单个人像删除 | /g/{group}/{photo} | DEL | 删除某个人像库中的某张照片 |
| **6** | 人脸静态识别接口 | /search | POST | 支持特征码检索 |
| **7** | 停止人脸动态识别接口 | 无 |  | 通过断开WebSocket协议实现 |
| **8** | 特征码提取 | /\_extract | POST |  |
| **9** | 更新/删除人物标签信息 | /g/{group}/{photo} | PATCH |  |